|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时动火作业审批表 | | | |
| 申请单位 | 申请动火作业的部门或单位名称 | 项目名称 |  |
| 项目施工单位 |  | 项目负责人及联系电话 |  |
| 动火作业地点 | 详细作业地址 | 动火时间 | 自【开始日期及时间】至【结束日期及时间】 |
| 动火类型 | □气焊、气割 □电焊 □喷灯 □砂轮打磨 □其他（请注明）：[具体类型] | | |
| 动火作业内容简述 | [详细说明动火作业的具体工作内容，如焊接管道、切割钢板等] | | |
| 涉及危险化学品情况 | [若有，填写危险化学品名称、数量、危害特性等；若无则填“无”] | | |
| 安全措施 | 1.动火作业前，已清除动火现场及周围的易燃、可燃物，无法清除的已采取有效的隔离、遮盖措施。  2.动火作业现场配备了足够适用的灭火器材，如 [具体灭火器类型及数量]。  3.动火设备已进行检查，确保安全可靠，无泄漏等问题。  4.作业人员已穿戴好必要的个人防护用品，如 [列举防护用品]。  5.动火点周围的孔洞、地沟等已进行封堵。  6.[如有其他补充安全措施，依次列出] | | |
| 申请单位意见 | [经审核，若同意则写“现场安全措施已落实，同意动火作业”]。    负责人签名：[签名]   日期：[申请日期] | | |
| 安全管理部门意见 | [经审核，若同意则写“同意动火作业，作业过程中需严格遵守安全规定”；若不同意则说明原因]  负责人签名：[签名]   日期：[审核日期] | | |
| 动火作业现场负责人 |  | 联系电话 |  |
| 负责人职责确认 | 1.熟悉动火作业区域的环境和工艺情况，对动火作业的安全负责。  2.负责动火现场的监护与检查，随时纠正违规行为，发现异常情况立即停止动火作业，并采取措施。  3.作业完成后，负责清理现场，确认无残留火种。    监护人签名：[签名] 日期：[确认日期] | | |
| 动火作业人员 | [依次填写作业人员姓名] | 资质证书编号 | [对应每个人的证书编号，并将身份证、上岗资格证复印件附后] |
| 作业完成情况及验收意见 | 动火作业已按要求完成，现场清理干净，无安全隐患。  验收人签名：[签名]   日期：[验收日期] | | |

动火作业安全规定

动火前“八不”：

1.防火、灭火措施没落实不动火。

2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。

3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。

4.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。

5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防火措施不动火。

6.储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未拔除不动火。

7.未配备灭火器材或器材不足不动火。

8.现场安全负责人不在场不动火。

动火中的“四要”：

1.现场安全负责人要坚守岗位。

2.现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时立即停止动火。

3.一旦发生火灾或爆炸事故要立即报警和组织扑救。

4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。

动火作业后要“一清”：

完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无隐患后才能离开。